

Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ AD Budva

Broj: 04/1-998

Budva, 20.03.2023. godine

U skladu sa članom 29. Pravilnika o uređivanju postupaka nabavki roba, usluga i radova u Hotelskoj grupi „Budvanska rivijera“ AD (broj 02-4960/6 od 15.09.2021. godine) Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda HG „Budvanska rivijera“ AD Budva, izdaje sledeće:

**IZMJENU BR. 1**

**TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

**ZA POSTUPAK NABAVKE ZA**

nabavku roba – Bazenska hemija, za potrebe Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva,

Vrši se izmjena Tendereske dokumentacije broj 04/1-891 od 14.03.2023. godine, objavljene na Internet stranici HG „Budvanska rivijera” AD dana 14.03.2023. godine, u dijelu:

**1. Tehničke karakteristik i specifikacije predmeta nabavke, na strani 6 i 7 od 35 Tenderske dokumentacije mijenja se i sada glasi:**

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA**

**NABAVKE**

**Bazenska hemija**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | | **Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke** | | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija** | | **Jedinica mjere** | **Količina** | | |
| **Bazenska hemija za kupališne bazene u HG “Budvanska rivijera”** | | | | | | | | | |
| **1.** | | Bazenska hemija  **Tečni hlor** | | Tečni hlor treba da sadrži 15% natriju-hipohlorida i da se isporučuje u pakovanju od 20L (povratna ambalaža):  \* pH vrijednost: > 11,5  \* gustina: 1,13 – 1,28g/cm3  \* Fe < 0,1 mg/l  \* Cu < 0,1mg/l  \* Ni < 0,1mg/l,  Saglasno međunarodnom standardu EN 937. Obračun po komadu (bidon 20L). | | kom | | | **1200** |
| **2.** | | Bazenska hemija  **Ph (minus) 38%** | | Ph (minus), sadržaj sumporne kiseline 38%, u pakovanju od 20L (povratna ambalaža). Obračun po komadu (bidon 20L). | | kom | | | **120** |
| **3.** | | Bazenska hemija  **Algicid** | | Sredstvo protiv algi, visoko koncentrovani tečni pH neutralni algicid, bez pjene (protiv zelenih algi).Pakovanje od 25L (povratna ambalaža). Obračun po komadu (bidon 25L). | | kom | | | **35** |
| **4.** | | Bazenska hemija  **Flokulant** | | Flokulant - tečni koncentrat za flokulaciju, baziran na polialuminijum hloridu PAC, za korišćenje u bazenima.Pakovanje od 20L (povratna ambalaža). Obračun po komadu (bidon 20L). | | kom | | | **35** |
| **5.** | | Bazenska hemija  **Hlor granule** | | Hlor granule “Astralpool” - pakovanje 5kg.  Obračun po komadu. | | kom | | | **40** |
| **6.** | | Bazenska hemija  **Tablete za kontrolu** | | Hlor "DPD no.1 rapid", (pakovanje 250kom).  Obračun po komadu (pak.) | | kom | | | **10** |
| **7.** | | Bazenska hemija  **Tablete za kontrolu** | | Ph "Phenol red rapid", (pakovanje 250kom). Obračun po komadu (pak). | | kom | | | **10** |

***Garancije kvaliteta:***

Za sredstvo pod rednim brojem 1, Ponuđač je obavezan da dostavi:

- bezbjedonosni list proizvoda;

- dokaz da posjeduje Sertifikat ISO 14001;

- izjavu da garantuje ispravnost isporučenog hlora do 30 dana od isporuke.

***Napomene***:

- Roba se isporučuje sukcesivno, prema ispostavljenom trebovanju, a prima se od strane magacionera i ovlašćenog stručnog lica ispred Naručioca.Vrijeme isporuke je u roku od 24h od trenutka narudžbe, a najkasnije do 10h navedenog dana.

- Svakodnevna isporuka, na 4 lokacije (2 hotela u Budvi i 2 u Petrovcu).

- Prilikom preuzimanja robe, u prisustvu isporučioca uzima se uzorak i testira na licu mjesta, sa pravom reklamacije u slučaju da preuzeta roba ne ispunjava potrebne kriterijume.Ponudjači su obavezni da na ambalaži istaknu naziv proizvođača, deklaraciju o proizvodu, kao i rok upotrebe.Ambalaža mora biti fabrički zatvorena.

- Naručilac zadržava pravo da ne iskoristi sve količine navedene specifikacijom.

- Troškovi prevoza moraju biti uračunati u ponuđenu cijenu, uključujući i troškove preuzimanja prazne ambalaže.

Izmjena br. 1 Tenderske dokumentacije je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

Za komisiju za otvaranje i vrednovanje ponuda,

Vladimir Janjušević, predsjednik\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_